Приложение N 7

к приказу Роспотребнадзора

от 20.01.2022 N 18

ФОРМА

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| поле для нанесения QR-кода |
|  |

Проверочный лист

(список контрольных вопросов, ответы на которые

свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым

лицом обязательных требований), применяемого Федеральной

службой по надзору в сфере защиты прав потребителей

и благополучия человека, ее территориальными органами

и федеральными государственными учреждениями при проведении

планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового

осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального

государственного санитарно-эпидемиологического контроля

(надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических

требований при осуществлении деятельности организаций,

осуществляющих холодное и (или) горячее водоснабжение

с использованием централизованных и (или) нецентрализованных

систем холодного (горячего) водоснабжения

1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов

федерального государственного контроля (надзора):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

2. Наименование контрольного (надзорного) органа:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы

проверочного листа:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

5. Дата заполнения проверочного листа: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого

проводится контрольное (надзорное) мероприятие:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального

предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или)

основной государственный регистрационный номер индивидуального

предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя,

наименование юридического лица, его идентификационный номер

налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер,

адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его

филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений),

являющихся контролируемыми лицами:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с

заполнением проверочного листа:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении

контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным

должностным лицом контрольного (надзорного) органа:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного

(надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с

положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной

инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе

проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное

(надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных

требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении

контролируемым лицом обязательных требований:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы | | | | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
| Да | Нет | Неприменимо | Примечание |
| 1. | Имеется ли санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам использования водного объекта в целях питьевого и (или) хозяйственно-бытового водоснабжения? |  |  |  |  | [пункт 3 статья 18](consultantplus://offline/ref=8D937C5EFEA560FCE0D68EA610FED1C4591A2D3DCFF57B566FA01C7B44146AFB348E2953B3786F90428C24C21ECCF52AA5DD4851ED5DA3B7M7SBH) Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ |
| 2. | Имеется ли проект зоны санитарной охраны (далее - ЗСО) источника(-ов) питьевого и (или) хозяйственно-бытового водоснабжения? |  |  |  |  | [пункт 1.11](consultantplus://offline/ref=8D937C5EFEA560FCE0D68EA610FED1C45B102D3BC7FE265C67F91079431B35EC33C72552B37868934CD321D70F94FA21B2C34B4CF15FA1MBS7H) СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 N 10 (зарегистрировано Минюстом России 24.04.2002, регистрационный N 3399), которые действуют до 01.01.2025 (далее - СанПиН 2.1.4.1110-02), [пункты 1.1.1](consultantplus://offline/ref=8D937C5EFEA560FCE0D68EA610FED1C459142E3FC1FD7B566FA01C7B44146AFB348E295AB82C3AD1128A729A4499FB36AEC34AM5S0H), [1.1.2](consultantplus://offline/ref=8D937C5EFEA560FCE0D68EA610FED1C459142E3FC1FD7B566FA01C7B44146AFB348E2953B3786B97468C24C21ECCF52AA5DD4851ED5DA3B7M7SBH), [1.1.3](consultantplus://offline/ref=8D937C5EFEA560FCE0D68EA610FED1C459142E3FC1FD7B566FA01C7B44146AFB348E2951B82C3AD1128A729A4499FB36AEC34AM5S0H) СП 2.1.4.2625-10 "Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.04.2010 N 45 (зарегистрировано Минюстом России 18.06.2010, регистрационный N 17592), которые действуют до 01.01.2025 (далее - СП 2.1.4.2625-10), [пункт 105](consultantplus://offline/ref=8D937C5EFEA560FCE0D68EA610FED1C45E132438C4F07B566FA01C7B44146AFB348E2953B3786897478C24C21ECCF52AA5DD4851ED5DA3B7M7SBH) СанПиН 2.1.3684-21 |
| 3. | Имеется ли санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии проекта ЗСО источника(ов) питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения санитарным правилам? |  |  |  |  | [пункт 5 статья 18](consultantplus://offline/ref=8D937C5EFEA560FCE0D68EA610FED1C4591A2D3DCFF57B566FA01C7B44146AFB348E2953B3786F90428C24C21ECCF52AA5DD4851ED5DA3B7M7SBH) Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ, [пункт 1.13](consultantplus://offline/ref=8D937C5EFEA560FCE0D68EA610FED1C45B102D3BC7FE265C67F91079431B35EC33C72552B3786E944CD321D70F94FA21B2C34B4CF15FA1MBS7H) СанПиН 2.1.4.1110-02, [пункт 1.1.3](consultantplus://offline/ref=8D937C5EFEA560FCE0D68EA610FED1C459142E3FC1FD7B566FA01C7B44146AFB348E2951B82C3AD1128A729A4499FB36AEC34AM5S0H) СП 2.1.4.2625-10, [пункт 105](consultantplus://offline/ref=8D937C5EFEA560FCE0D68EA610FED1C45E132438C4F07B566FA01C7B44146AFB348E2953B3786897478C24C21ECCF52AA5DD4851ED5DA3B7M7SBH) СанПиН 2.1.3684-21 |
| 4. | Установлены ли границы ЗСО источника(-ов) питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в соответствии с законодательством Российской Федерации? |  |  |  |  | [пункт 5 статья 18](consultantplus://offline/ref=8D937C5EFEA560FCE0D68EA610FED1C4591A2D3DCFF57B566FA01C7B44146AFB348E2953B3786F90428C24C21ECCF52AA5DD4851ED5DA3B7M7SBH) Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ, [пункт 1.13](consultantplus://offline/ref=8D937C5EFEA560FCE0D68EA610FED1C45B102D3BC7FE265C67F91079431B35EC33C72552B3786E944CD321D70F94FA21B2C34B4CF15FA1MBS7H) СанПиН 2.1.4.1110-02, [пункт 1.1.3](consultantplus://offline/ref=8D937C5EFEA560FCE0D68EA610FED1C459142E3FC1FD7B566FA01C7B44146AFB348E2951B82C3AD1128A729A4499FB36AEC34AM5S0H) СП 2.1.4.2625-10, [пункт 105](consultantplus://offline/ref=8D937C5EFEA560FCE0D68EA610FED1C45E132438C4F07B566FA01C7B44146AFB348E2953B3786897478C24C21ECCF52AA5DD4851ED5DA3B7M7SBH) СанПиН 2.1.3684-21 |
| 5. | Спланирована ли территория первого пояса ЗСО для отвода поверхностного стока за ее пределы? |  |  |  |  | [пункт 3.2.1.1](consultantplus://offline/ref=8D937C5EFEA560FCE0D68EA610FED1C45B102D3BC7FE265C67F91079431B35EC33C72552B3796E924CD321D70F94FA21B2C34B4CF15FA1MBS7H) СанПиН 2.1.4.1110-02, [пункты 4.1.2](consultantplus://offline/ref=8D937C5EFEA560FCE0D68EA610FED1C459142E3FC1FD7B566FA01C7B44146AFB348E2953B3786A904F8C24C21ECCF52AA5DD4851ED5DA3B7M7SBH), [4.3.2](consultantplus://offline/ref=8D937C5EFEA560FCE0D68EA610FED1C459142E3FC1FD7B566FA01C7B44146AFB348E2953B3786A92438C24C21ECCF52AA5DD4851ED5DA3B7M7SBH) СП 2.1.4.2625-10, [пункт 105](consultantplus://offline/ref=8D937C5EFEA560FCE0D68EA610FED1C45E132438C4F07B566FA01C7B44146AFB348E2953B3786897478C24C21ECCF52AA5DD4851ED5DA3B7M7SBH) СанПиН 2.1.3684-21 |
| 6. | Ограждена ли территория первого пояса ЗСО/территория 1А пояса ЗСО? |  |  |  |  | [пункт 3.2.1.1](consultantplus://offline/ref=8D937C5EFEA560FCE0D68EA610FED1C45B102D3BC7FE265C67F91079431B35EC33C72552B3796E924CD321D70F94FA21B2C34B4CF15FA1MBS7H) СанПиН 2.1.4.1110-02, [пункты 4.1.2](consultantplus://offline/ref=8D937C5EFEA560FCE0D68EA610FED1C459142E3FC1FD7B566FA01C7B44146AFB348E2953B3786A904F8C24C21ECCF52AA5DD4851ED5DA3B7M7SBH), [4.3.2](consultantplus://offline/ref=8D937C5EFEA560FCE0D68EA610FED1C459142E3FC1FD7B566FA01C7B44146AFB348E2953B3786A92438C24C21ECCF52AA5DD4851ED5DA3B7M7SBH) СП 2.1.4.2625-10, [пункт 105](consultantplus://offline/ref=8D937C5EFEA560FCE0D68EA610FED1C45E132438C4F07B566FA01C7B44146AFB348E2953B3786897478C24C21ECCF52AA5DD4851ED5DA3B7M7SBH) СанПиН 2.1.3684-21 |
| 7. | Обеспечена ли территория первого пояса ЗСО охраной? |  |  |  |  | [пункт 3.2.1.1](consultantplus://offline/ref=8D937C5EFEA560FCE0D68EA610FED1C45B102D3BC7FE265C67F91079431B35EC33C72552B3796E924CD321D70F94FA21B2C34B4CF15FA1MBS7H) СанПиН 2.1.4.1110-02, [пункт 4.1.2](consultantplus://offline/ref=8D937C5EFEA560FCE0D68EA610FED1C459142E3FC1FD7B566FA01C7B44146AFB348E2953B3786A904F8C24C21ECCF52AA5DD4851ED5DA3B7M7SBH) СП 2.1.4.2625-10, [пункт 105](consultantplus://offline/ref=8D937C5EFEA560FCE0D68EA610FED1C45E132438C4F07B566FA01C7B44146AFB348E2953B3786897478C24C21ECCF52AA5DD4851ED5DA3B7M7SBH) СанПиН 2.1.3684-21 |
| 8. | Имеют ли дорожки к сооружениям, расположенным на территории первого пояса ЗСО, твердое покрытие? |  |  |  |  | [пункт 3.2.1.1](consultantplus://offline/ref=8D937C5EFEA560FCE0D68EA610FED1C45B102D3BC7FE265C67F91079431B35EC33C72552B3796E924CD321D70F94FA21B2C34B4CF15FA1MBS7H) СанПиН 2.1.4.1110-02, [пункт 105](consultantplus://offline/ref=8D937C5EFEA560FCE0D68EA610FED1C45E132438C4F07B566FA01C7B44146AFB348E2953B3786897478C24C21ECCF52AA5DD4851ED5DA3B7M7SBH) СанПиН 2.1.3684-21 |
| 9. | Размещены ли на территории первого пояса ЗСО объекты, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений? |  |  |  |  | [пункт 3.2.1.2](consultantplus://offline/ref=8D937C5EFEA560FCE0D68EA610FED1C45B102D3BC7FE265C67F91079431B35EC33C72552B3796E9D4CD321D70F94FA21B2C34B4CF15FA1MBS7H), [пункт 3.3.1.1](consultantplus://offline/ref=8D937C5EFEA560FCE0D68EA610FED1C45B102D3BC7FE265C67F91079431B35EC33C72552B37963944CD321D70F94FA21B2C34B4CF15FA1MBS7H) СанПиН 2.1.4.1110-02, [пункты 4.1.1](consultantplus://offline/ref=8D937C5EFEA560FCE0D68EA610FED1C459142E3FC1FD7B566FA01C7B44146AFB348E2953B3786A90418C24C21ECCF52AA5DD4851ED5DA3B7M7SBH), [4.3.1](consultantplus://offline/ref=8D937C5EFEA560FCE0D68EA610FED1C459142E3FC1FD7B566FA01C7B44146AFB348E2953B3786A92448C24C21ECCF52AA5DD4851ED5DA3B7M7SBH) СП 2.1.4.2625-10, [пункт 105](consultantplus://offline/ref=8D937C5EFEA560FCE0D68EA610FED1C45E132438C4F07B566FA01C7B44146AFB348E2953B3786897478C24C21ECCF52AA5DD4851ED5DA3B7M7SBH) СанПиН 2.1.3684-21 |
| 10. | Оборудованы ли здания, расположенные на территории первого пояса ЗСО, канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО? |  |  |  |  | [пункт 3.2.1.3](consultantplus://offline/ref=8D937C5EFEA560FCE0D68EA610FED1C45B102D3BC7FE265C67F91079431B35EC33C72552B3796E9C4CD321D70F94FA21B2C34B4CF15FA1MBS7H), [пункт 3.3.1.1](consultantplus://offline/ref=8D937C5EFEA560FCE0D68EA610FED1C45B102D3BC7FE265C67F91079431B35EC33C72552B37963944CD321D70F94FA21B2C34B4CF15FA1MBS7H) СанПиН 2.1.4.1110-02, [пункт 105](consultantplus://offline/ref=8D937C5EFEA560FCE0D68EA610FED1C45E132438C4F07B566FA01C7B44146AFB348E2953B3786897478C24C21ECCF52AA5DD4851ED5DA3B7M7SBH) СанПиН 2.1.3684-21 |
| 11. | Оборудованы ли водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе ЗСО, с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов? |  |  |  |  | [пункт 3.2.1.4](consultantplus://offline/ref=8D937C5EFEA560FCE0D68EA610FED1C45B102D3BC7FE265C67F91079431B35EC33C72552B3796D944CD321D70F94FA21B2C34B4CF15FA1MBS7H) СанПиН 2.1.4.1110-02, [пункт 105](consultantplus://offline/ref=8D937C5EFEA560FCE0D68EA610FED1C45E132438C4F07B566FA01C7B44146AFB348E2953B3786897478C24C21ECCF52AA5DD4851ED5DA3B7M7SBH) СанПиН 2.1.3684-21 |
| 12. | Оборудован ли водозабор(-ы) аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО? |  |  |  |  | [пункт 3.2.1.5](consultantplus://offline/ref=8D937C5EFEA560FCE0D68EA610FED1C45B102D3BC7FE265C67F91079431B35EC33C72552B3796D974CD321D70F94FA21B2C34B4CF15FA1MBS7H) СанПиН 2.1.4.1110-02, [пункт 105](consultantplus://offline/ref=8D937C5EFEA560FCE0D68EA610FED1C45E132438C4F07B566FA01C7B44146AFB348E2953B3786897478C24C21ECCF52AA5DD4851ED5DA3B7M7SBH) СанПиН 2.1.3684-21 |
| 13. | Ограждена ли акватория первого пояса ЗСО поверхностного источника водоснабжения буями и другими предупредительными знаками? |  |  |  |  | [пункт 3.3.1.2](consultantplus://offline/ref=8D937C5EFEA560FCE0D68EA610FED1C45B102D3BC7FE265C67F91079431B35EC33C72552B37963974CD321D70F94FA21B2C34B4CF15FA1MBS7H) СанПиН 2.1.4.1110-02, [пункт 4.1.2](consultantplus://offline/ref=8D937C5EFEA560FCE0D68EA610FED1C459142E3FC1FD7B566FA01C7B44146AFB348E2953B3786A904F8C24C21ECCF52AA5DD4851ED5DA3B7M7SBH) СП 2.1.4.2625-10, [пункт 105](consultantplus://offline/ref=8D937C5EFEA560FCE0D68EA610FED1C45E132438C4F07B566FA01C7B44146AFB348E2953B3786897478C24C21ECCF52AA5DD4851ED5DA3B7M7SBH) СанПиН 2.1.3684-21 |
| 14. | Установлены ли бакены с освещением на судоходных водоемах? |  |  |  |  | [пункт 3.3.1.2](consultantplus://offline/ref=8D937C5EFEA560FCE0D68EA610FED1C45B102D3BC7FE265C67F91079431B35EC33C72552B37963974CD321D70F94FA21B2C34B4CF15FA1MBS7H) СанПиН 2.1.4.1110-02, [пункт 4.1.2](consultantplus://offline/ref=8D937C5EFEA560FCE0D68EA610FED1C459142E3FC1FD7B566FA01C7B44146AFB348E2953B3786A904F8C24C21ECCF52AA5DD4851ED5DA3B7M7SBH) СП 2.1.4.2625-10, [пункт 105](consultantplus://offline/ref=8D937C5EFEA560FCE0D68EA610FED1C45E132438C4F07B566FA01C7B44146AFB348E2953B3786897478C24C21ECCF52AA5DD4851ED5DA3B7M7SBH) СанПиН 2.1.3684-21 |
| 15. | Соблюдается ли режим использования территории 2 пояса ЗСО источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения? |  |  |  |  | [пункт 1.15](consultantplus://offline/ref=8D937C5EFEA560FCE0D68EA610FED1C45B102D3BC7FE265C67F91079431B35EC33C72552B3786E964CD321D70F94FA21B2C34B4CF15FA1MBS7H), [глава 3.2](consultantplus://offline/ref=8D937C5EFEA560FCE0D68EA610FED1C45B102D3BC7FE265C67F91079431B35EC33C72552B3796E964CD321D70F94FA21B2C34B4CF15FA1MBS7H) СанПиН 2.1.4.1110-02, [глава 4.4](consultantplus://offline/ref=8D937C5EFEA560FCE0D68EA610FED1C459142E3FC1FD7B566FA01C7B44146AFB348E2953B3786A92418C24C21ECCF52AA5DD4851ED5DA3B7M7SBH) СП 2.1.4.2625-10, [пункт 105](consultantplus://offline/ref=8D937C5EFEA560FCE0D68EA610FED1C45E132438C4F07B566FA01C7B44146AFB348E2953B3786897478C24C21ECCF52AA5DD4851ED5DA3B7M7SBH) СанПиН 2.1.3684-21 |
| 16. | Соблюдается ли режим использования 3 пояса ЗСО источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения? |  |  |  |  | [пункт 1.15](consultantplus://offline/ref=8D937C5EFEA560FCE0D68EA610FED1C45B102D3BC7FE265C67F91079431B35EC33C72552B3786E964CD321D70F94FA21B2C34B4CF15FA1MBS7H), [глава 3.2](consultantplus://offline/ref=8D937C5EFEA560FCE0D68EA610FED1C45B102D3BC7FE265C67F91079431B35EC33C72552B3796E964CD321D70F94FA21B2C34B4CF15FA1MBS7H) СанПиН 2.1.4.1110-02, [пункт 105](consultantplus://offline/ref=8D937C5EFEA560FCE0D68EA610FED1C45E132438C4F07B566FA01C7B44146AFB348E2953B3786897478C24C21ECCF52AA5DD4851ED5DA3B7M7SBH) СанПиН 2.1.3684-21 |
| 17. | Имеется ли у хозяйствующего субъекта, осуществляющего водоснабжение и эксплуатацию систем водоснабжения, разработанная и согласованная с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, программа производственного контроля качества питьевой воды, горячей воды? |  |  |  |  | [часть 5](consultantplus://offline/ref=8D937C5EFEA560FCE0D68EA610FED1C45E13253FCFFD7B566FA01C7B44146AFB348E2953B378689D418C24C21ECCF52AA5DD4851ED5DA3B7M7SBH) - [7 статья 25](consultantplus://offline/ref=8D937C5EFEA560FCE0D68EA610FED1C45E13253FCFFD7B566FA01C7B44146AFB348E2953B378689C468C24C21ECCF52AA5DD4851ED5DA3B7M7SBH) Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 50, ст. 7358; 2021, N 27, ст. 5180) (далее - Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ), [пункт 77](consultantplus://offline/ref=8D937C5EFEA560FCE0D68EA610FED1C45E132438C4F07B566FA01C7B44146AFB348E2953B3786990418C24C21ECCF52AA5DD4851ED5DA3B7M7SBH) СанПиН 2.1.3684-21, [пункт 5](consultantplus://offline/ref=8D937C5EFEA560FCE0D68EA610FED1C45B142E3AC6F27B566FA01C7B44146AFB348E2953B3786B97478C24C21ECCF52AA5DD4851ED5DA3B7M7SBH) Правил осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.01.2015 N 10 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, ст. 523) (далее - Правила от 06.01.2015 N 10) |
| 18. | Осуществляется ли хозяйствующим субъектом, осуществляющим водоснабжение и эксплуатацию систем водоснабжения производственный контроль качества питьевой (горячей) воды по программе производственного контроля качества питьевой воды, горячей воды? |  |  |  |  | [часть 1](consultantplus://offline/ref=8D937C5EFEA560FCE0D68EA610FED1C45E13253FCFFD7B566FA01C7B44146AFB348E2953B378689D458C24C21ECCF52AA5DD4851ED5DA3B7M7SBH) - [4 статья 25](consultantplus://offline/ref=8D937C5EFEA560FCE0D68EA610FED1C45E13253FCFFD7B566FA01C7B44146AFB348E2953B3786C9D438C24C21ECCF52AA5DD4851ED5DA3B7M7SBH) - ФЗ от 07.12.2011 N 416-ФЗ, [статья 32](consultantplus://offline/ref=8D937C5EFEA560FCE0D68EA610FED1C4591A2D3DCFF57B566FA01C7B44146AFB348E2953B3786995448C24C21ECCF52AA5DD4851ED5DA3B7M7SBH) ФЗ от 30.03.1999 N 52-ФЗ, [пункты 77](consultantplus://offline/ref=8D937C5EFEA560FCE0D68EA610FED1C45E132438C4F07B566FA01C7B44146AFB348E2953B3786990418C24C21ECCF52AA5DD4851ED5DA3B7M7SBH), [79](consultantplus://offline/ref=8D937C5EFEA560FCE0D68EA610FED1C45E132438C4F07B566FA01C7B44146AFB348E2953B3786993448C24C21ECCF52AA5DD4851ED5DA3B7M7SBH), [приложения 2](consultantplus://offline/ref=8D937C5EFEA560FCE0D68EA610FED1C45E132438C4F07B566FA01C7B44146AFB348E2953B3786390478C24C21ECCF52AA5DD4851ED5DA3B7M7SBH) - [4](consultantplus://offline/ref=8D937C5EFEA560FCE0D68EA610FED1C45E132438C4F07B566FA01C7B44146AFB348E2953B3786295438C24C21ECCF52AA5DD4851ED5DA3B7M7SBH) СанПиН 2.1.3684-21, [пункт 19](consultantplus://offline/ref=8D937C5EFEA560FCE0D68EA610FED1C45B142E3AC6F27B566FA01C7B44146AFB348E2953B3786B90478C24C21ECCF52AA5DD4851ED5DA3B7M7SBH) Правил от 06.01.2015 N 10 |
| 19. | Имеются ли протоколы лабораторных исследований качества питьевой воды, горячей воды, выполненных юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями, аккредитованными в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации, в соответствии с программой производственного контроля? |  |  |  |  | [часть 1](consultantplus://offline/ref=8D937C5EFEA560FCE0D68EA610FED1C45E13253FCFFD7B566FA01C7B44146AFB348E2953B378689D458C24C21ECCF52AA5DD4851ED5DA3B7M7SBH) - [4 статья 25](consultantplus://offline/ref=8D937C5EFEA560FCE0D68EA610FED1C45E13253FCFFD7B566FA01C7B44146AFB348E2953B3786C9D438C24C21ECCF52AA5DD4851ED5DA3B7M7SBH) - ФЗ от 07.12.2011 N 416-ФЗ, [статья 32](consultantplus://offline/ref=8D937C5EFEA560FCE0D68EA610FED1C4591A2D3DCFF57B566FA01C7B44146AFB348E2953B3786995448C24C21ECCF52AA5DD4851ED5DA3B7M7SBH) ФЗ от 30.03.1999 N 52-ФЗ, [пункты 77](consultantplus://offline/ref=8D937C5EFEA560FCE0D68EA610FED1C45E132438C4F07B566FA01C7B44146AFB348E2953B3786990418C24C21ECCF52AA5DD4851ED5DA3B7M7SBH), [79](consultantplus://offline/ref=8D937C5EFEA560FCE0D68EA610FED1C45E132438C4F07B566FA01C7B44146AFB348E2953B3786993448C24C21ECCF52AA5DD4851ED5DA3B7M7SBH), [приложения 2](consultantplus://offline/ref=8D937C5EFEA560FCE0D68EA610FED1C45E132438C4F07B566FA01C7B44146AFB348E2953B3786390478C24C21ECCF52AA5DD4851ED5DA3B7M7SBH) - [4](consultantplus://offline/ref=8D937C5EFEA560FCE0D68EA610FED1C45E132438C4F07B566FA01C7B44146AFB348E2953B3786295438C24C21ECCF52AA5DD4851ED5DA3B7M7SBH) СанПиН 2.1.3684-21, [пункт 19](consultantplus://offline/ref=8D937C5EFEA560FCE0D68EA610FED1C45B142E3AC6F27B566FA01C7B44146AFB348E2953B3786B90478C24C21ECCF52AA5DD4851ED5DA3B7M7SBH) Правил от 06.01.2015 N 10 |
| 20. | Проводится ли промывка и дезинфекция при вводе в эксплуатацию вновь построенных, реконструируемых систем водоснабжения, а также после устранения аварийных ситуаций на таких системах, с обязательным лабораторным контролем качества и безопасности питьевой (горячей) воды? |  |  |  |  | [пункт 82](consultantplus://offline/ref=8D937C5EFEA560FCE0D68EA610FED1C45E132438C4F07B566FA01C7B44146AFB348E2953B3786992478C24C21ECCF52AA5DD4851ED5DA3B7M7SBH), [83](consultantplus://offline/ref=8D937C5EFEA560FCE0D68EA610FED1C45E132438C4F07B566FA01C7B44146AFB348E2953B3786992468C24C21ECCF52AA5DD4851ED5DA3B7M7SBH) СанПиН 2.1.3684-21 |
| 21. | Соответствует ли место расположения водозаборных сооружений источника нецентрализованного водоснабжения нормативным требованиям? |  |  |  |  | [пункт 85](consultantplus://offline/ref=8D937C5EFEA560FCE0D68EA610FED1C45E132438C4F07B566FA01C7B44146AFB348E2953B3786992448C24C21ECCF52AA5DD4851ED5DA3B7M7SBH), [86](consultantplus://offline/ref=8D937C5EFEA560FCE0D68EA610FED1C45E132438C4F07B566FA01C7B44146AFB348E2953B3786992418C24C21ECCF52AA5DD4851ED5DA3B7M7SBH) СанПиН 2.1.3684-21 |
| 22. | Имеет ли надземная часть водозаборных сооружений источника нецентрализованного водоснабжения укрытие для предотвращения загрязнения воды водоисточника? |  |  |  |  | [пункт 87](consultantplus://offline/ref=8D937C5EFEA560FCE0D68EA610FED1C45E132438C4F07B566FA01C7B44146AFB348E2953B3786992408C24C21ECCF52AA5DD4851ED5DA3B7M7SBH) СанПиН 2.1.3684-21 |
| 23. | Ограждена ли территория вокруг каптажного сооружения? |  |  |  |  | [пункт 87](consultantplus://offline/ref=8D937C5EFEA560FCE0D68EA610FED1C45E132438C4F07B566FA01C7B44146AFB348E2953B3786992408C24C21ECCF52AA5DD4851ED5DA3B7M7SBH) СанПиН 2.1.3684-21 |
| 24. | Оборудовано ли каптажное сооружение отмостками с уклоном в сторону водоотводной канавы? |  |  |  |  | [пункт 87](consultantplus://offline/ref=8D937C5EFEA560FCE0D68EA610FED1C45E132438C4F07B566FA01C7B44146AFB348E2953B3786992408C24C21ECCF52AA5DD4851ED5DA3B7M7SBH) СанПиН 2.1.3684-21 |
| 25. | Соблюдаются ли ограничения, установленные нормативными требованиями к видам хозяйственной деятельности в радиусе ближе 20 метров от источника нецентрализованного водоснабжения? |  |  |  |  | [пункт 88](consultantplus://offline/ref=8D937C5EFEA560FCE0D68EA610FED1C45E132438C4F07B566FA01C7B44146AFB348E2953B37869924E8C24C21ECCF52AA5DD4851ED5DA3B7M7SBH) СанПиН 2.1.3684-21 |
| 26. | Проводится ли чистка оборудования источника нецентрализованного водоснабжения с периодичностью не реже одного раза в год? |  |  |  |  | [пункт 89](consultantplus://offline/ref=8D937C5EFEA560FCE0D68EA610FED1C45E132438C4F07B566FA01C7B44146AFB348E2953B378699D478C24C21ECCF52AA5DD4851ED5DA3B7M7SBH) СанПиН 2.1.3684-21 |
| 27. | Проводится ли дезинфекция водозаборных сооружений с последующей промывкой и контролем качества и безопасности питьевой воды после каждой их чистки или ремонта? |  |  |  |  | [пункт 89](consultantplus://offline/ref=8D937C5EFEA560FCE0D68EA610FED1C45E132438C4F07B566FA01C7B44146AFB348E2953B378699D478C24C21ECCF52AA5DD4851ED5DA3B7M7SBH) СанПиН 2.1.3684-21 |
| 28. | Проводится ли тампонаж нецентрализованного источника водоснабжения при ликвидации водоисточника? |  |  |  |  | [пункт 89](consultantplus://offline/ref=8D937C5EFEA560FCE0D68EA610FED1C45E132438C4F07B566FA01C7B44146AFB348E2953B378699D478C24C21ECCF52AA5DD4851ED5DA3B7M7SBH) СанПиН 2.1.3684-21 |
| 29. | Соблюдается ли запрет на допуск к исполнению трудовых обязанностей сотрудников, не прошедших обязательный медицинский осмотр, отказывающихся от прохождения медицинских осмотров, в случае выявления у работника при проведении предварительного или периодического медицинских осмотров острого инфекционного заболевания, а также при наличии медицинских противопоказаний? |  |  |  |  | [пункты 61](consultantplus://offline/ref=8D937C5EFEA560FCE0D68EA610FED1C45E122D39C2F17B566FA01C7B44146AFB348E2953B3786997428C24C21ECCF52AA5DD4851ED5DA3B7M7SBH), [63](consultantplus://offline/ref=8D937C5EFEA560FCE0D68EA610FED1C45E122D39C2F17B566FA01C7B44146AFB348E2953B37869974F8C24C21ECCF52AA5DD4851ED5DA3B7M7SBH) СанПиН 3.3686-21 |
| 30. | Организовано ли проведение профилактических прививок сотрудников в соответствии с законодательством Российской Федерации? |  |  |  |  | [статья 35](consultantplus://offline/ref=8D937C5EFEA560FCE0D68EA610FED1C4591A2D3DCFF57B566FA01C7B44146AFB348E2953B37869944E8C24C21ECCF52AA5DD4851ED5DA3B7M7SBH) Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ, [пункт 2 статьи 5](consultantplus://offline/ref=8D937C5EFEA560FCE0D68EA610FED1C4591B243EC7F17B566FA01C7B44146AFB348E2953B3786B90458C24C21ECCF52AA5DD4851ED5DA3B7M7SBH), [статьи 9](consultantplus://offline/ref=8D937C5EFEA560FCE0D68EA610FED1C4591B243EC7F17B566FA01C7B44146AFB348E2950B7733FC403D27D915387F82BB2C14850MFS1H) - [11](consultantplus://offline/ref=8D937C5EFEA560FCE0D68EA610FED1C4591B243EC7F17B566FA01C7B44146AFB348E2953B3786B924F8C24C21ECCF52AA5DD4851ED5DA3B7M7SBH) Федерального закона от 17.09.1998 N 157-ФЗ, [пункт 64](consultantplus://offline/ref=8D937C5EFEA560FCE0D68EA610FED1C45E122D39C2F17B566FA01C7B44146AFB348E2953B3786996468C24C21ECCF52AA5DD4851ED5DA3B7M7SBH) СанПиН 3.3686-21 |
| 31. | Занесены ли данные о прохождении медицинских осмотров с информацией об обязательных прививках в личные медицинские книжки работников? |  |  |  |  | [пункт 62](consultantplus://offline/ref=8D937C5EFEA560FCE0D68EA610FED1C45E122D39C2F17B566FA01C7B44146AFB348E2953B3786997408C24C21ECCF52AA5DD4851ED5DA3B7M7SBH) СанПиН 3.3686-21 |
| 32. | Организовано ли прохождение гигиенического воспитания и обучения сотрудников, занятых в работах на водопроводных сооружениях, имеющих непосредственное отношение к подготовке воды, а также обслуживанию водопроводных сетей? |  |  |  |  | [статья 36](consultantplus://offline/ref=8D937C5EFEA560FCE0D68EA610FED1C4591A2D3DCFF57B566FA01C7B44146AFB348E2953B3786997468C24C21ECCF52AA5DD4851ED5DA3B7M7SBH) Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ, [пункты 75](consultantplus://offline/ref=8D937C5EFEA560FCE0D68EA610FED1C45E122D39C2F17B566FA01C7B44146AFB348E2953B3786991408C24C21ECCF52AA5DD4851ED5DA3B7M7SBH), [78](consultantplus://offline/ref=8D937C5EFEA560FCE0D68EA610FED1C45E122D39C2F17B566FA01C7B44146AFB348E2953B3786990478C24C21ECCF52AA5DD4851ED5DA3B7M7SBH) СанПиН 3.3686-21, [приказ](consultantplus://offline/ref=8D937C5EFEA560FCE0D68EA610FED1C45E13243FC2F27B566FA01C7B44146AFB268E715FB17175954499729358M9SBH) Минздрава России от 28.01.2021 N 29н |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, фамилия и инициалы должностного лица, (подпись)

проводящего контрольное (надзорное) мероприятие

и заполняющего проверочный лист)